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公司名称(comanny): 

地址(Address): 
联系人(name):  

电话(Tel):  
邮箱(Email):  
东莞市卓新检测科技有限公司是一家高新技术企业，是中国最早期研发快速测量软件及设备的专业制造厂商之一，目前拥有视觉测量软件核心算法，快速闪测软件核心算法，已申请软件著作版权，软件终身免费升级维护。全自动闪测仪可以自动拼接及大小视频自动切换，所有的硬件结构都是自主研发并有申请外观专利，严格控制生产流程，为客户提供最优的品质。

公司在2014年7月设立了大陆第一个研发生产基地，以一键闪测仪,影像测量仪，视觉筛选机及视觉自动化为生产方向，2021年申请通过国家高新技术企业认证，2024年第二次国家高新技术企业认证通过。2024年5月在中国东莞茶山莞民投松湖信息产业园扩大生产研发基地，目前在江苏、天津、重庆、成都、宁波、广州、厦门等国内首要城市设立多个销售服务分公司,越南、泰国的销售办事处也相继成立， 努力为客户提供最快速便捷的区域性技术支持和服务。

感谢您选择我司产品，我们会您提供最合理的报价方案供您查询：
报价配置概述
技术服务描述
希望以下报价方案能使您满意,能为您提供好的测试方案是我们一如既往的服务追求,欢迎与我司联系:


报价配置概述 

General description of quotation configuration
	序号
	说  明
	名   称
	规  格  型  号
	数量


	备注



	I.
	主机

结构配置
	主机
	QMI-1010 Pro
	壹
	

	
	
	图像传感器
	高清CCD 2000万
	贰
	

	
	
	测量范围
	100*80mm*83*56
	壹
	

	
	
	倍率
	0.088X*2
	壹
	

	
	
	显示单位
	0.1μm
	－
	

	
	
	测量精度
	±3 μm
	－
	

	
	
	相机接口
	Gige千兆以太网(传输率:1G/S)
	壹
	

	
	
	镜头
	双侧远心镜头
	贰
	

	
	
	软件版本
	CX-VISION V1.0专用软件
	壹
	

	
	
	照明系统
	透射系统
	远心透光照射  (颜色:绿色)
	壹
	

	
	
	
	落射系统
	可程控LED  (颜色:白色)
	壹
	

	
	
	辅助光源（选购）
	上视同轴光源
	同轴光落射（颜色：白色）
	-
	

	
	
	
	上视低角度光源
	可上下移动式光源（颜色：白色）
	-
	

	
	
	
	侧视远心光源
	远心平行光源
	--
	

	
	
	
	侧视面光源
	LED环形面光源
	--
	

	
	
	对焦方式
	自动对焦（电机程控）
	贰
	

	
	
	旋转平台
	360度旋转平台总成
	--
	

	
	
	电源电压
	AC100~240V 50/60Hz
	壹
	

	
	
	相机电压
	输出/ 额定负荷 DC24V0.6A   以下
	壹
	

	II.
	测量软件系统
	自主研发测量软件
	CX-VISION V1.0一键式专用软件
	壹
	

	
	
	
	USB 加密狗
	壹
	

	① 配置列表Configuration list

	品  名
Product Name
	 型  号

Model
	数  量

Number
	备  注

Remarks

	主机
	QMI-1010 Pro
	壹
	

	主机主要部件
	载物台
	壹
	

	载物器具
	机台玻璃
	壹
	

	光源控制系统
	可程数字光源系统（内置）
	壹
	

	计算机
	专用工控机+PHLIPS 24“液晶显示器
	壹
	

	镜头
	双侧远心镜头
	壹
	

	摄像机
	高清工业相机2000万像素
	贰
	

	软件
	CX-VISION V1.0专业软件

（加密狗）
	壹
	

	其他配置
	光学网格玻璃
	壹
	

	软件说明书
	用户说明书（电子档）
	壹
	

	上光源
	环形光源
	壹
	

	下光源
	平行背光源
	壹
	

	侧光源
	LED环形面光源
	--
	

	
	远心平行光源
	--
	

	辅助光源
	同轴光落射(颜色:以客户产品为准)
	--
	

	② 软件功能介绍  Software function introduction

	基本测量功能
	点、线、圆、多点线、多点圆、自动圆、样条曲线、弧、多段圆、自动R角、轮廓扫描

	标注功能
	对齐标注、垂直标注、角度标注、半径/直径标注、面积标注、螺纹中径

	形位公差
	直线度、真圆度、对称度、轮廓度等

	虚拟构造
	中心线、平分线、切点、圆线切点、圆圆中心、线线中心、最高点、最低点

	参数设置
	字体、颜色、识别模式、公差大小、操作权限

	报表功能
	SPC分析报告（CPK，CA，PPK，CP，PP值，制程能力分析，X管制图，R管制图）

	软件定制
	CAD导入自动默认编程，轮廓曲线分析，自动化管理链接，APP管理应用

	检测数量
	99个数据/秒

	模板数量
	不限

	驱动模式
	可程控电机


技术服务描述 Technical service description
主机介绍 Machine：
QMI-1010 Pro立卧一体图像尺寸测量仪系统是同类产品性能价格比非常高的一款测量仪器。
该闪测机的精度在±3um(±0.003mm)，操作简单便捷，即使操作者并不熟悉仪器的运用，也可以在短短2－3个小时内熟练操作，软件自动默认编程程序，减少人员编程时间，让客户真正体验闪测的功能。该仪器所使用的测量软件为卓新智能CX-VISION V1.0自主研发测量软件，软件界面一目了然，操作方便，终身免费升级。

适用于精密微电子、磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、计算机配件、印刷电路板（线路板、PCB）、汽车零配件、紧固件、弹簧、电子元件、冲压件、钟表配件、刀具......

软件主要功能:

⑴. 一键闪测，批量全检

随意摆放产品，无需夹具定位，软件自动识别匹配；

尺寸测量无限制，常规测量任务在1秒钟完成，真正做到闪测；

支持正面及侧面尺寸直接测量，减少人工设定工作量，让操作人员很快速的完成测量工作；

支持同类型产品多个同时快速测量.

⑵. 计算精准,重复性高

软件对边缘提取及镜头畸变矫正算法具有独有的专利技术,行业领先；

针对表面光源的配置自主研发的同轴落射光源,排除人为干扰,测量精高更能保证;

可媲美传统影像仪的测量精度及重复性.

⑶. 操作简单,培训方便,易操作

任何人都可快速上手，有无操作经验都可轻松掌握;

界面简洁,测量智能,操作步骤优化的非常简单,且有实时操作提示;
测完即可自动记录所有测量数据,一键生成统计分析,可随意打印测量结果为多种文本格式.
⑷. 软件界面清新,功能丰富

软件可以进行实时测量，无需按键即可立即判断是否 NG/OK；

提供多达 80 种提取分析工具，包括【特征提取】工具（如最值点、 中心线、圆弧、峰值圆等），【辅助工具】（如任意点线圆、拟合直线、拟合圆、切线、内切圆等），【智能标注】工具，【形位公差】工具，特殊【应用工具】（如 R 角等）。
性能指标 Performance Specifications

	行程范围(mm)
	外形尺寸(mm) 
	主机重量

(Kg)
	被测工件最大重量

(Kg)

	视野
	Z
	Lx
	Ly
	Lz
	
	

	100*80&83856
	70
	800
	780
	1680
	100
	3

	测量误差 ((m)
	重复性  ((m)

	±3.0
	±1.5


环境条件要求 Environment Specifications:

	室温要求：

	实验室温度  (温控间)  
	22±5℃

	温度梯度(时间) 
	5 (C /24h

	湿度要求：

	空气相对湿度 
	30%-75％

	电源要求：

	电压
	AC100~240V 50/60Hz

	频率
	50/60 Hz

	环境要求：

	测量仪器放置的空间不能有明显震动及无尘


软件测试系统 Software test system
CX-VISION V1.0一键式测量软件
 软件命令区使用专业测量工具，实现快速测量。

 测量同心度,齿形角度和齿轮直径外径内径

 轮廓提取功能可以对线、圆、弧圆素快速构造，让你可快速测量相应元素。

 测量圆、弧的直径、半径和线长、线宽等尺寸时,表面光也可高精度测量;
 只需编辑一个产品,即可实现多个产品快速匹配测量
⑸.测完数据可以快速制成相应需求的报告
操作简单便捷，超强科技感软件界面，可对接机器人上下料及MES系统.
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