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                                                                      卓越品质   持续创新

	QMI-4030Plus系列
全自动图像拼接闪测仪
技术规格书
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东莞市卓新检测科技有限公司是一家高新技术企业，是中国最早期研发快速测量软件及设备的专业制造厂商之一，目前拥有视觉测量软件核心算法，快速闪测软件核心算法，已申请软件著作版权，软件终身免费升级维护。全自动闪测仪可以自动拼接及大小视频自动切换，所有的硬件结构都是自主研发并有申请外观专利，严格控制生产流程，为客户提供最优的品质。

公司在2014年7月设立了大陆第一个研发生产基地，以一键闪测仪,影像测量仪，视觉筛选机及视觉自动化为生产方向，2021年申请通过国家高新技术企业认证，2024年第二次国家高新技术企业认证通过。2024年5月在中国东莞茶山莞民投松湖信息产业园扩大生产研发基地，目前在江苏、天津、重庆、成都、宁波、广州、厦门等国内首要城市设立多个销售服务分公司,越南、泰国的销售办事处也相继成立， 努力为客户提供最快速便捷的区域性技术支持和服务。

感谢您选择我司产品，我们会您提供最合理的报价方案供您查询：
报价配置概述
技术服务描述
希望以下报价方案能使您满意,能为您提供好的测试方案是我们一如既往的服务追求,欢迎与我司联系:
报价配置概述 

General description of quotation configuration
	序号
	说  明
	名   称
	规  格  型  号
	数量
	备注



	I.
	主机

结构配置
	主机
	QMI4030PL
	壹
	

	
	
	图像传感器
	高清CCD 2000万像素
	贰
	

	
	
	测量视野
	广视野(mm)
	400×300×150
	－
	

	
	
	
	高精度(mm)
	330×230
	－
	

	
	
	倍率
	0.088X/0.176X
	－
	

	
	
	显示单位
	0.1μm
	－
	

	
	
	测量精度
	无拼接*1
	广视野
	±5μm
	－
	

	
	
	
	
	高精度
	±2μm
	－
	

	
	
	
	有拼接*2
	广视野
	±(5+0.02L)μm
	－
	

	
	
	
	
	高精度
	±(4+0.02L)μm
	－
	

	
	
	重复精度
	广视野
	座标台未移动
	±1.5μm
	－
	

	
	
	
	
	座标台移动
	±2μm
	－
	

	
	
	
	高精度
	座标台未移动
	±1μm
	－
	

	
	
	
	
	座标台移动
	±2μm
	－
	

	
	
	XY电动工作台
	X移动范围
	330㎜
	
	

	
	
	
	Y移动范围
	230mm
	
	

	
	
	Z向电动座标台
	移动范围
	150mm
	
	

	
	
	
	标尺精度
	---
	
	

	
	
	相机接口
	Gige千兆以太网(传输率:1G/S)
	壹
	

	
	
	镜头
	双侧远心镜头
	壹
	

	
	
	软件版本
	CX-VISION V1.0专用软件
	壹
	

	
	
	照明系统
	透射系统
	远心透光照射  (颜色:绿色)
	壹
	

	
	
	
	落射系统
	可程控LED  (颜色:白色)
	壹
	

	
	
	辅助光源（选购）
	同轴光源
	同轴光落射（颜色：白色）
	壹
	

	
	
	
	低角度光源
	可上下移动式光源（颜色：白色）
	壹
	

	
	
	电源电压
	AC100~240V 50/60Hz
	壹
	

	
	
	相机电压
	输出/ 额定负荷 DC24V0.6A   以下
	壹
	

	II.
	测量软件系统
	自主研发测量软件
	CX-VISION V1.0专用软件
	壹
	

	
	
	
	USB 加密狗
	壹
	

	① 配置列表Configuration list

	品  名
Product Name
	 型  号

Model
	数  量

Number
	备  注

Remarks

	主机
	QMI4030PL
	壹
	

	主机主要部件
	载物台
	壹
	

	载物器具
	机台玻璃
	壹
	

	伺服电机
	伺服电机
	叁
	

	光栅尺
	0.5um精密贴片光栅尺
	叁
	

	光源控制系统
	可程数字光源系统（内置）
	壹
	

	计算机
	飞利浦品牌计算机+24“液晶显示器
	壹
	

	镜头
	双侧远心镜头
	壹
	

	摄像机
	高清CCD2000万像素
	贰
	

	软件
	CX-VISION  V1.0专业软件（加密狗）
	壹
	

	其他配置
	光学网格玻璃
	壹
	

	资料
	用户说明书
	壹
	

	上光源
	环形光源
	壹
	

	
	同轴光源
	壹
	

	下光源
	平行远心光源
	壹
	

	点光谱
	点光谱测高
	选配
	

	线激光
	线扫描激光
	选配
	

	② 软件功能介绍  Software function introduction

	基本测量功能
	点、线、圆、多点线、多点圆、自动圆、样条曲线、弧、多段圆、自动R角、轮廓扫描

	标注功能
	对齐标注、垂直标注、角度标注、半径/直径标注、面积标注、螺纹中径

	形位公差
	直线度、真圆度、对称度、轮廓度等

	虚拟构造
	中心线、平分线、切点、圆线切点、圆圆中心、线线中心、最高点、最低点

	参数设置
	字体、颜色、识别模式、公差大小、操作权限

	报表功能
	SPC分析报告（CPK，CA，PPK，CP，PP值，制程能力分析，X管制图，R管制图）

	CAD导入
	CAD导入自动默认编程

	检测数量
	999个数据

	模板数量
	不限

	驱动模式
	可程控电机

	③ 服务承诺要求 Service commitment requirements

	序 号 number
	名    称
Name
	说    明
Explain
	地   点

Location
	人 数

Number
	天 数

Days
	备注
Notes

	I.
	培    训
	提供测量机应用操作培训。
	客户现场
	2
	1
	

	II.
	安    装
	包括测量机的安装、调试以及测量机安装现场的最终验收。

	III.
	保 修 期
	闪测仪主机在买方调试验收合格后，免费保修12个月。

	④ 销售条款要求

	序   号
number
	名    称
Name
	说    明
Explain

	I.
	报价有效期
	60天

	II.
	发货期
	订单生效后30个工作日（以合同生效为准）

	III.
	付款条件

	预付款：按合同订货金额的50%，在合同生效后，发货前3个工作日内电汇到卖方帐户40%,货到10天内付清余款：


	品名
	规格
	单价(元）
	总价（元）

	全自动图像拼接闪测仪
	QMI-4030P
	
	

	选配件
	点光谱
	20000
	20000

	
	线激光
	36000
	36000

	
	同轴光
	2000
	2000


技术服务描述 Technical service description
主机介绍 Machine：
QMI-4030 Plus全自动图像拼接闪测仪是针对大尺寸产品研发的快速测量仪器。可以满足300mm尺寸产品的精密快速测量。同时可以兼容大小倍率在同一台机器的功换（可以解决高精密产品的快速测量，也可以满足大视野范围下的快速测量），一机两用，为客户节省购机成本，行业技术领先。
该闪测机的测量精度高，操作简单便捷，即使操作者并不熟悉仪器的运用，也可以在短短2－3个小时内熟练操作，最大的优点就是可以将产品的CAD图纸导入软件里面，实现测量范围内产品的拼接测量，软件自动默认编程程序，减少人员编程时间，让客户真正体验闪测的功能。该仪器所使用的测量软件为卓新智能CX-VISION V1.0自主研发测量软件，软件界面一目了然，操作方便，终身免费升级。
适用于精密微电子、磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、计算机配件、印刷电路板（线路板、PCB）、汽车零配件、紧固件、弹簧、电子元件、冲压件、钟表配件、刀具......
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软件主要功能:

⑴. 一键闪测，批量全检

随意摆放产品，无需夹具定位，软件自动识别匹配；

尺寸测量无限制，常规测量任务在1秒钟完成，真正做到闪测；

支持大尺寸移动拼接直接测量，减少人工设定工作量，让操作人员很快速的完成测量工作；

支持同类型产品多个同时快速测量.

大视野拼接测量，测量精度高

四轴控制系统，Z轴镜头及光源可实现自动对焦。

⑵. 计算精准,重复性高

软件对边缘提取及镜头畸变矫正算法具有独有的专利技术,行业领先；

针对表面光源的配置自主研发的同轴落射光源,排除人为干扰,测量精高更能保证;

可媲美传统影像仪的测量精度及重复性.

⑶. 操作简单,培训方便,易操作

任何人都可快速上手，有无操作经验都可轻松掌握;

界面简洁,测量智能,操作步骤优化的非常简单,且有实时操作提示;
测完即可自动记录所有测量数据,一键生成统计分析,可随意打印测量结果为多种文本格式.
⑷. 软件界面清新,功能丰富

软件分为测量设定、连续测量、统计分析三大功能模块；其中连续测量可以进行实时测量，无需 按键即可立即判断是否 NG/OK；

提供多达 80 种提取分析工具，包括【特征提取】工具（如最值点、 中心线、圆弧、峰值圆等），【辅助工具】（如任意点线圆、拟合直线、拟合圆、切线、内切圆等），【智能标注】工具，【形位公差】工具，特殊【应用工具】（如 R 角等）。
性能指标 Performance Specifications

	行程范围(mm)
	外形尺寸(mm) 
	主机重量

(Kg)
	被测工件最大重量

(Kg)

	视野
	Z
	Lx
	Ly
	Lz
	
	

	400/300
	200
	679
	592
	910
	110
	10


环境条件要求 Environment Specifications:

	闪测仪室温要求：

	实验室温度  (温控间)  
	22±5℃

	温度梯度(时间) 
	5 (C /24h

	湿度要求：

	空气相对湿度 
	30%-75％

	电源要求：

	电压
	AC100~240V 50/60Hz

	频率
	50/60 Hz

	环境要求：

	测量仪器放置的空间不能有明显震动及无尘


软件测试系统 Software test system
CX VISION V1.0一键式测量软件
软件命令区使用专业测量工具，实现快速测量; 

轮廓清晰可采用【智能提取】来提取线、圆、弧，让你可快速测量;

测量圆、弧的直径、半径和线长、线宽等尺寸时,表面光也可高精度测量;
只需编辑一个产品,即可实现多个产品快速匹配测量;

测完数据可以快速制成相应需求的报告。
1
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